Rivadavia, Mendoza, 5 de agosto de 2016.

 **NOTA ACLARATORIA Nº 1 LICITACIÓN SUM BARRIO RIVADAVIA.**

* CARPINTERÍA PUERTAS VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES CON MARCO Y HOJAS METÁLICOS CON CHAPA Nº 16, TAL LO ESPECIFICADO EN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES CON CERRADURA ANTIPÁNICO EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL.
* VENTANAS MARCOS Y HOJAS DE ALUMINIO PESADO CON HOJAS CORREDIZAS DE ABSOLUTA HERMETICIDAD.
* MARCOS DE PUERTAS INTERIORES DE ALUMINIO PESADO CON HOJAS DE PUERTA PLACA O MDF.
* REJAS EN SU TOTALIDAD DE HIERRO Ø 12 MM, CON PLANCHUELA TAL LO ESPECIFICADO EN PLANO DE PLIEGO.
* EN EL COSTADO NORTE DEL EDIFICIO, HASTA LLEGAR CON EL LÍMITE NORTE, SE COLOCARÁ UN PORTÓN DE 3.50 M DE ANCHO, DE DOS HOJAS, A PARTIR DEL CUAL SE EJECUTARÁ UNA MEDIANERA HASTA ALCANZAR LA COLINDANCIA. LE ADJUNTO EN ARCHIVO PORTÓN.

